**Sadece kapatma yapmaz, GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE KAPATIR**



TÜP KAPATICI

**Çok yönlülüğe standart getiriliyor**

SureSeal ™ SE160 çoklu tüp kapatma ortamı dikkate alınarak tasarlanmıştır. İdeal bir alan – etkin çözüm sağalar

* **Özellikleri**
* Yüksek kaliteli kapatma – yeni geniş kapatma teknolojisi
* Çoklu tüp kapatıcı kurulumu- otomatik ardışık kapatma
* Değişken kapatma mesafesi: 70 mm- 90 mm (5 mm aralıklarla)
* Basit kullanım, hızlı kapatma, ısınması gerekmez
* Otomatik tübaj tespiti
* Kapatma işlemini gösteren LED göstergesi
* Çok çeşitli kan torba tübajı için uygulanabilir
* Kullanıcı güvenliği için baş koruyucu/ siperlik



**Kapatma başının yeni teknoloji harikası**

* Yeni kapatma teknolojisi geniş kapatma yüzeyi ile kalın ve hassas tübajların güvenle kapatılmasını temin eder.
* Otomatik tübaj tespiti ile, tübaj kapatma başına konulduğundan kapatma otomatik olarak başlar
* Güvenle ve kolay kullanım için kısmen şeffaf baş koruyucu (çıkarılabilir, temizlenmesi kolay)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Siperlik** -Kullanıcıları kazara kan sıçramasına karşı korur.- Çıkarılabilir, temizlenmesi kolay  |
|  |
| **Gösterge lambası** - Kapatma sürecini gösterir  |
|  |
| **Merkezde buluna kertik ile geniş kapatma yüzeyi** - Güvenilir kapatma kalitesi sızıntıyı önler - Bölünmesi kolay  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Çoklu tüp kapatma kurma örneği** * Kolayca çoklu kapatma baş ünitesi takılması için bağlantı çubukları temin edilmiştir.

 |  |
| Özellikleri |  | BilgiDistribütör  |
| Ürün | Tüp kapatıcı  |
| Model | SE160 |
| Ana enerji | 100-240 V ~ 50/60 Hz 200W |
| Boyutları  | 60 (G)mm/ 350 (D)mm/ 245 (Y)mm |
|  |  |
|  | **Centron Corporation** |
| Adres  | 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi-do,Postal Code 431-804 / Republic of Korea |  |
| Telefon  | +82-31-422-7890 / **Faks**: +82-31-422-7866 |
| E-Mail:  | info@centrons.com |
| Web sire  | www.centrons.com |