**Sadece kapatma yapmaz, GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE KAPATIR**



TÜP KAPATICI

**Çok yönlülüğe standart getiriliyor**

SureSeal ™ SE160 çoklu tüp kapatma ortamı dikkate alınarak tasarlanmıştır. İdeal bir alan – etkin çözüm sağalar

* **Özellikleri**
* Yüksek kaliteli kapatma – yeni geniş kapatma teknolojisi
* Çoklu tüp kapatıcı kurulumu- otomatik ardışık kapatma
* Değişken kapatma mesafesi: 70 mm- 90 mm (5 mm aralıklarla)
* Basit kullanım, hızlı kapatma, ısınması gerekmez
* Otomatik tübaj tespiti
* Kapatma işlemini gösteren LED göstergesi
* Çok çeşitli kan torba tübajı için uygulanabilir
* Kullanıcı güvenliği için baş koruyucu/ siperlik



**Kapatma başının yeni teknoloji harikası**

* Yeni kapatma teknolojisi geniş kapatma yüzeyi ile kalın ve hassas tübajların güvenle kapatılmasını temin eder.
* Otomatik tübaj tespiti ile, tübaj kapatma başına konulduğundan kapatma otomatik olarak başlar
* Güvenle ve kolay kullanım için kısmen şeffaf baş koruyucu (çıkarılabilir, temizlenmesi kolay)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Siperlik**  -Kullanıcıları kazara kan sıçramasına karşı korur.  - Çıkarılabilir, temizlenmesi kolay |
|  |
| **Gösterge lambası**  - Kapatma sürecini gösterir |
|  |
| **Merkezde buluna kertik ile geniş kapatma yüzeyi**  - Güvenilir kapatma kalitesi sızıntıyı önler  - Bölünmesi kolay |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Çoklu tüp kapatma kurma örneği**   * Kolayca çoklu kapatma baş ünitesi takılması için bağlantı çubukları temin edilmiştir. | | | |  |
| Özellikleri | |  | | Bilgi    Distribütör |
| Ürün | | Tüp kapatıcı | |
| Model | | SE160 | |
| Ana enerji | | 100-240 V ~ 50/60 Hz 200W | |
| Boyutları | | 60 (G)mm/ 350 (D)mm/ 245 (Y)mm | |
|  | |  | |
|  | | **Centron Corporation** | |
| Adres | 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi-do,  Postal Code 431-804 / Republic of Korea | |  |
| Telefon | +82-31-422-7890 / **Faks**: +82-31-422-7866 | |
| E-Mail: | info@centrons.com | |
| Web sire | www.centrons.com | |