SE 260

***MASAÜSTÜ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ***

1. Cihaz plastik kan torbalarının kan alımını müteakip damardan torbaya kan taşıyan plastik tüpü ısı ile kapatabilmelidir.
2. Cihaz, 220 V. 50 Hz ile çalışabilmelidir.
3. Cihazın üzerinde, tüpü kapamaya hazır olduğu, kapama işleminin yapıldığını ve cihazın açık olduğunu gösterir ışıklı göstergeler bulunmalıdır.
4. Her tip kan torba tüpünü kapatabilmelidir.
5. Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir.
6. Kolay temizlenebilir sağlam ve kompact yapıda olmalıdır.
7. Kapama zamanı 1.5 sn’yi geçmemelidir.
8. .Tüp kafa yerine yerleştirilince otomatik olarak kapama yapmalıdır.
9. Cihaza opsiyonel olarak maşa takılabilmeli bu sayedede en az 1,5 metre kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
10. Cihazı temizlemek için tüpün kafa yeri kolayca çıkarılıp takılabilir özellikte olmalıdır.
11. Sıçrama muhafazası olmalıdır.

12. Cihaz kullanım hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.

13.Garanti süresini takiben 10 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça garantisine sahiptir.