WARMING CENTER II

# SERUM ISITMA VE TAŞIMA CİHAZI

1. Cihaz içersine konulan infüzyon sıvılarını,serum, hasta tekstil bezleri, şırıngalar veya aletleri sürekli sıcak tutabilmelidir.
2. Cihaz iki çekmeceli olmalıdır.
3. Cihazın boş ağırlığı en fazla 60 kg olmalıdır.
4. Cihaz 40 adet 1000 ml veya 16 adet yuvarlak 1000 ml serum şisesi almalıdır.
5. Cihazın 1 adet 0,1 hassasiyetle okunabilir dijital ekranı olmalı ve bu ekrandan sürekli sıcaklık izlenebilmelidir.
6. Cihazın ön panelinde infüzyon şişe sembolü olmalıdır.
7. Cihazın her bir çekmecesi 22 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
8. Cihazın çekmecelerin tabanı oluklu aliminyum iç gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır.
9. Çekmeceler girintili olmalı bu sayede kolayca çekilebilmelidir.
10. Cihazın taşıma esnasında kolaylık sağlayan ve arka tarafında bulunan bir adet taşıma kulpu bulunmalıdır.
11. Cihazın taşıma kulpu kenar korumasına sahip olmalıdır.
12. Taşıma esnasında çekmecelerin açılmaması için kilit mekanizması bulunmalıdır.
13. Cihaz yaklaşık 8 saat içersinde 40 infüzyon şişesini 37 dereceye ulaştırmalıdır.
14. Cihazın içerisine konulan serumları sürekli sıcak tutabilmelidir.
15. Cihazın ısıtma sıcaklığı 35 derece ile 55 derece arasında ayarlanabilmelidir.
16. Cihazın çekmecesi 1dakikadan uzun süre açık kaldığında alarm vermelidir.
17. Cihazda yüksek sıcaklık alarmları bulunmalıdır.
18. Çekmeceler çarpmadan kendiliğinden kapanabilmelidir.
19. Cihazın 4 adet tekeri olmalı ve az ikisi kilitlenmelidir.
20. Cihaz 220 V 50 Hz şehir elektrik akımıyla çalışabilmelidir.