CB 220

**SANTRİFÜJ TERAZİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Torbaları tartmak için iki ayrı ağırlık algılayıcısı olmalı ve tartmadan önce torbanın darasını almalıdır.
2. İki ağırlığı aynı anda tartıp ,hangi tarafın diğerinden ne kadar hafif olduğunu elektronik panelinde göstermelidir.
3. Santrifüj dengesi bu işi güvenilir ve hızlı bir şekilde yapmalıdır.
4. 100 - 120 Hz / 220 – 240 V ile çalışabilmelidir.
5. Güç adaptörü olmalıdır.
6. Etkin , basit ve kolay kullanımlı olmalıdır.