**Sadece kapatma değil , (sağlam kapatma) SURESEAL**



TÜP KAPATICI

**Dayanıklı tüp kapatma için profesyonel seçim**

*SureSeal*™ SE260 entegre kapatma başı ve opsiyonel kapatma el ünitesi ile AC ile çalışan tezgah üstü tüp kapatıcıdır. Yeni kapatma teknolojisi ve zorunlu güvenilirliği SE260’ı iddialı birçok ortam için ideal hale getirmiştir.

* **Özellikler**
* Ayrıcalıklı kapatma kalitesi- yeni geniş kapatma teknolojisi
* Kolay kullanım, hızlı kapatma, ısıtma gerekli değil
* Kapatma el ünitesi hazır
* Otomatik tübaj tespiti
* Kapatma ilerleyişini göstermek için LED gösterge
* Geniş çaplı kan torbası tübajına uygulanabilir
* Kullanıcı güvenliği için ısı koruyucu/ sıçrama siperliği



Daha akılcı bir kan bankacılığı için akıllı çözümler

**Yeni gelişmiş kapatma başı**

* Yeni kapatma teknolojisi geniş kapatma yüzeyleri ile kalın ve hassas tüplerin bile güvenle kapatılmasını temin eder.
* Otomatik tübaj tespiti ile tüp kapatma başına yerleştirildiğinde kapatma otomatik olarak başlar.
* Güvenli ve kolay çalıştırma için yarı şeffaf baş koruyucu (çıkarılabilir, temizlenmesi kolay)
* Uygulanabilir tüp çapı 2-6 mm (1/4”)



**Gösterge lambası**

- Kapatma ilerleyişini gösterir

**Merkezinde çentik ile kapatılmış geniş yüzey**

- Güvenilir kapatma kalitesi sızıntıları önler

-Bölünmesi kolay

**Sıçrama siperliği**

- Kullanıcıları kazara kan sıçramasından korur

- Çıkarılabilir, temizlenmesi kolay

**Kapatma el ünitesi hazır**

|  |  |
| --- | --- |
| * İlave takma tip SureSeal™ kapatma el ünitesi * Standart 1.8 m (6 fit) kablo ile ergonomik tasarım * Çeşitli çalışma şartlarını sağlar |  |
|  |

**Özellikler Bilgi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ürün | Tüp kapatıcı | |  |  |
| Model | SE260 | |  |
| Güç | 100-240V ~ 50/60Hz 250 W | |  | **Distribütör** |
| Boyut | 123 (genişlik) mm/ 302 (uzunluk) mm /243 (yükseklik) mm | |  |  |
|  | | |  |
| Adres:  Telefon:  E- Posta:  Web sayfası | | 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi.do  Posta kodu 431-804/ Kore Cumhuriyeti  + 82-31-422-7890/Faks: 82-31-422-7866  [İnfo@centrons.com](mailto:İnfo@centrons.com)  [www.cemtrons.com](http://www.cemtrons.com) |  |